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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей стандарт визначає норми безпеки до конструкції та експлуатації стаціонарно установлених нових гвинтових ліфтів, які обслуговують визначені поверхові площадки, містять кабіну для перевезення пасажирів або пасажирів і вантажів, яка підтримується одним або більше гвинтів і рухається між напрямними під нахилом не більше ніж 15° по вертикалі.
1.2 Додатково до вимог цього стандарту треба виконувати додаткові вимоги відповідно до конкретних випадків (вибухонебезпечна атмосфера, екстремальні кліматичні умови, сейсмічні умови, транспортування небезпечних вантажів тощо).
1.3 Цей стандарт не поширюється на:

a) ліфти електричні, гідравлічні, зубчасті, нахилені тощо;

b) гвинтові ліфти в існуючих будинках1) для випадків, коли відсутній достатній простір для їхнього розміщення;
c) істотні модифікації (див. додаток Е для ліфтів, установлених до того, як цей стандарт було прийнято до застосування;

d) підіймальні пристрої, такі як ліфти безупинної дії, малі ліфти, театральні ліфти, пристрої з автоматичним завантаженням кабін, скіпові ліфти і підйомники для будівельних і громадських робіт міста, підйомники для кораблів, платформи для розвідки або буріння на морі, устаткування і його конструкція для технічного обслуговування;
e) установки з нахилом напрямних більше ніж на 15° по вертикалі;
f) безпеку під час транспортування, монтажу, ремонту і демонтажу ліфтів.
Проте, цей стандарт можна прийняти за основу.
1) Існуючий будинок — це будинок, який використовують або використовували перед подачею заявки на розмі​щення ліфта. Будинок, інтер'єр якого цілком оновлено, розглядають як новий будинок.
У цьому стандарті не розглянуто шум і вібрацію, оскільки вони не мають відношення до безпечної експлуатації ліфта.
1.4 Цей стандарт не розглядає додаткові вимоги, необхідні для використовування ліфтів у разі пожежі.
2
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Застосовують нормативні посилання EN 81-2 з таким доповненням:
EN 81-1:1998  Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts
EN 81-2:1998   Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts.
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 81-1:1998 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів — Частина 1: Ліфти електричні.
EN 81 -2:1998 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів — Частина 2: Ліфти гідравлічні.
EN 81-1 та EN 81-2 впроваджено як національні стандарти.
3
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті застосовують терміни з EN 81-2 та додатково такі:
3.1
ліфт прямої дії (direct acting lift)
Гвинтовий ліфт, у якому гайку(и) безпосередньо прикріплено до кабіни або до стропи
3.2
ліфт непрямої дії (indirect acting lift)
Гвинтовий ліфт, у якому гайку(и) прикріплено до кабіни або стропи кабіни за допомогою підвісних пристосувань (канатів, ланцюгів)
3.3
гайка, що несе навантаження (load carrying nut)
Компонент із внутрішньою гвинтовою наріззю, що несе навантаження у з'єднанні з гвинтом
3.4
контргайка (safety nut)
Компонент із внутрішньою гвинтовою наріззю, приєднаний до гайки, що несе наванта​ження під час нормальної експлуатації. Вона може нести навантаження, у випадку поломки гайки, що несе навантаження
3.5
машинний простір (machinery space)
Простір, у якому розміщено привид і (або) привид і супутнє устаткування, що містить електричну шафу, місце, з якого їх перевіряють і технічно обслуговують
3.6
гвинт (screw)
Компонент із зовнішньою гвинтовою наріззю, що несе навантаження в з'єднанні з гайкою, що несе навантаження і у визначених обставинах, з контргайкою
3.7
гвинтовий ліфт (screw lift)
Ліфт, рух якого відбувається внаслідок відносного обертання гвинта і гайки
3.8
самостійно-підтримувальна система (self-sustaining system)
Система передачі, що в умовах вільного ходу з вимкненими гальмами, не допускає збільшення швидкості кабіни ліфта. Ця система унеможливлює початок руху кабіни ліфта зі стану спокою з вимкненими гальмами. Усі інші системи не підтримуються самостійно
3.9 пристрій зупинення (stopping device)
Механічний пристрій для припинення відносного обертання гвинта і гайки, і підтриму​вання кабіни або балансувального вантажу у стаціонарному стані у випадку перевищення швидкості під час руху вверх або вниз.
4
ОДИНИЦІ І СИМВОЛИ
Застосовують вимоги EN 81-2.
5
ШАХТА ЛІФТА
5.1
Загальні положення
Застосовують вимоги EN 81-2, за винятком 5.1.3, який повинен бути такого змісту: 5.1.3 Ґвинт(и) повинен бути розташований у тій самій шахті, що і кабіна. Вони можуть досягати дна приямка та інших просторів.
5.2
Конструкція шахти
Застосовують вимоги EN 81-2.
Примітка. До 5.2.1.1 e) щодо розташовування механізмів для гвинтових ліфтів див. 0.3.19 і розділ 6 цього стандарту.
5.3
Стіни, підлога і стеля шахти
Застосовують вимоги EN 81-2, крім 5.3.4.
5.4
Конструкція стін шахти ліфта і дверей шахти навпроти входу в кабіну
Застосовують вимоги EN 81-2.
5.5
Захист будь-яких просторів, розташованих під кабіною або балансувальним
вантажем
Застосовують вимоги EN 81-2.
5.6 Захист у шахті Застосовують вимоги EN 81-2.
5.7 Верхній поверх і приямок
5.7.1
Верхні зазори
5.7.1.1 Якщо кабіна міститься на повністю стиснутих буферах, то застосовують положен​ня, зазначені в 5.7.1.1а) — f) EN 81-2. Однак у 5.7.1.1е) словосполучення «головка плунжера» треба замінити на «частину механізму».
5.7.1.2 Застосовують вимоги EN 81-2.
5.7.2
Приямок
5.7.2.1
У нижній частині шахти повинен міститись приямок, дно якого повинне бути гладке
і майже рівне, звільнене для буферів і основ напрямних, гвинтів і дренажних пристроїв води.
Після установлення кріплень напрямних, буферів, будь-яких ґрат тощо, приямок повинен бути недоступний для проникнення води.
5.7.2.2 Застосовують вимоги EN 81-2.
5.7.2.3 Якщо кабіна міститься на своїх повністю стиснутих буферах, повинні одночасно бути дотримані такі умови:
a) у приямку повинно бути достатньо вільного місця для розташовування прямокутного блоку, розміри якого не менші ніж 0,5 м х 0,6 м х 1,0 м, встановленого на одній зі своїх граней;
b) вільна вертикальна відстань між дном приямка і найнижчими частинами кабіни по​винна бути щонайменше 0,5 м. Ця відстань може бути зменшена до мінімум 0,1 м у межах горизонтальної відстані 0,15 м між:

1) блоками уловлювача, захисними дверима і прилеглою стіною(ми),
2) найнижчими частинами кабіни і напрямними;
с) вільна вертикальна відстань між найвищими частинами, розташованими в приямку, і найнижчими частинами кабіни, за винятком частин, описаних у b) 1) і b) 2) вище, повинна бути, щонайменше 0,3 м.
5.7.2.4 Для кабіни, яка перебуває в самому верхньому положенні, що визначають повністю стиснутими буферами, довжина напрямних балансувального вантажу, якщо є, повинна за​безпечити подальший направлений рух такого вантажу на відстань не менше ніж 0,1 +[image: image1.png]0,035



 у метрах.
5.7.2.5 Застосовують вимоги EN 81-2.
5.8
Ексклюзивне використовування шахти ліфта
Застосовують вимоги EN 81-2.
5.9
Освітлення шахти
Застосовують вимоги EN 81-2.
5.10
Аварійне звільнення
Застосовують вимоги EN 81-2.
6 МАШИННИЙ ПРОСТІР І БЛОЧНЕ ПРИМІЩЕННЯ
6.1
Загальні положення
6.1.1
Приводи ліфта, їхнє допоміжне устаткування і блоки, повинні бути розташовані в за​
хищеному місці, доступ до якого дозволено тільки для санкціонованих осіб (технічне обслуго​
вування, перевірки і рятувальні операції).
Будь-яке блочне приміщення можна використовувати тільки для ліфтів. У ньому не по​винні міститися труби, кабелі або пристрої, не призначені для ліфтів. Проте, у цьому приміщенні можуть міститись:
a) приводи для службових ліфтів або ескалаторів;
b) устаткування для кондиціювання або нагрівання цього приміщення, за винятком па​рового опалення і опалення за допомогою води під високим тиском;
c) пожежні детектори або вогнегасники з високою робочою температурою, потрібні для електроустаткування, стабільними під час тривалого збереження і адекватно захищені від випадкового удару.
6.1.2
Застосовують вимоги EN 81-2.
6.2
Доступ
6.2.1
Доступ до машинного простору і будь-якого блочного приміщення повинен бути:
a) належним чином освітлений від закріпленого електричного джерела світла;
b) простий у використовуванні, зовсім безпечний, такий, щоб за будь-яких обставин не треба було входити в приватні службові приміщення.
6.2.2
Повинен бути забезпечений безпечний доступ до гвинтового механізму і допоміж​
ного устаткування, зокрема електричне керівне устаткування.
Двері шафи, що містить електричні контактори, повинні бути заблоковані для запобігання несанкціонованої експлуатації гвинтової установки.
6.2.3
Доступ до машинного простору можливий через люк на даху кабіни відповідно до
8.12.2.
6.3
Машинний простір
6.3.1 Механічна міцність, поверхня підлоги
6.3.1.1 Машинний простір повинен бути спроектований таким чином, щоб витримувати навантаження і зусилля, яким його будуть, як правило, піддавати.
6.3.1.2 Підлога повинна бути з неслизького матеріалу, наприклад, із плитки в шаховому порядку.
6.3.2
Розміри
Вимоги EN 81-2 застосовують для розмірів машинного простору.
6.3.3
Двері і люки
Вимоги EN 81-2 застосовують для дверей і люків машинного простору і будь-якого блоч​ного приміщення.
6.3.4
Інші входи
Вимоги EN 81-2 застосовують для інших входів до машинного простору і будь-якого блоч​ного приміщення.
6.3.5
Вентиляція
Вимоги EN 81-2 застосовують для вентиляції машинного простору і будь-якого блочного приміщення.
6.3.6
Освітлення і розетки
Машинний простір повинен бути забезпечений стаціонарним електричним освітленням на основній робочій площі не менше ніж 200 люкс. Живлення для цього освітлення повинне бути відповідно до 13.6.1.
Освітлення робочої площі повинно керуватися вимикачем, розташованим у машинному просторі поруч із місцем(-ями) входу, на відповідній висоті.
У машинному просторі повинна бути передбачена, щонайменше, одна розетка (13.6.2).
6.3.7
Переміщення устаткований
Застосовують вимоги EN 81-2.
6.4 Конструкція і устаткування блочного приміщення
Застосовують вимоги EN 81-2.
7 ДВЕРІ ШАХТИ
Застосовують вимоги EN 81-2.
8 КАБІНА І БАЛАНСУВАЛЬНИЙ ВАНТАЖ
Застосовують вимоги EN 81-2, за винятком того, що вимоги нижченаведених пунктів по​винні бути такими:
8.2.2.1 Проте, доступна площа кабіни ліфта з балансувальним вантажем повинна бути такою, щоб вантаж у кабіні, взятий з таблиці 1.1 (8.2.1), не перевищував передбаченого на​вантаження для гвинта і гайки у 1,4 рази.
8.2.2.2 Конструкція кабіни, стропи кабіни, з'єднання між кабіною і гвинтом (гайкою), улов​лювача (якщо є), напрямні і буфери повинні бути засновані на величинах номінальної вантажопідйомності та максимально доступній площі кабіни з таблиці 1 (8.2.1).

Таблиця 1 — Повинна бути поширена відповідно до такого
	Номінальна вантажопідйомність, маса, кг
	Максимально доступна площа кабіни (див. 8.2.1), м2

	10
	0,51

	180
	0,81

	225
	0,98

	300
	1,26

	375
	1,54


8.3.1
b) Аварійні люки, люки і панелі або двері для доступу, що використовують для техніч​
ного обслуговування механізмів і устаткування.
8.3.2
Стіни, підлога і дах повинні бути достатньої механічної міцності. Складальна оди​
ниця, складена зі стропи, напрямних башмаків, стін, підлоги і даху кабіни повинні бути дос​
татньої механічної міцності, щоб витримувати сили, що будуть діяти під час нормальної роботи
ліфта, роботи уловлювача (якщо є), або впливу кабіни на її буфери.
8.12 Люки, аварійні двері, двері та панелі для доступу
8.12.2 Якщо є люк на даху кабіни, що слугує засобом для доступу до механізмів або устаткування і дозволяє здійснювати аварійне звільнення і евакуацію пасажирів, він повинен мати розміри не менші ніж 0,35 м х 0,50 м.
8.12.3 Не застосовують.
8.12.4 Якщо люки або двері встановлено, вони повинні відповідати 8.3.2 і 8.3.3, і також такому:
8.12.4.1 Люки і двері повинні бути забезпечені засобами для ручного замикання.
8.12.4.1.1 Люки повинні відчинятися з зовнішньої сторони кабіни без ключа і зсередини кабіни ключем, у вигляді трикутника, визначеного в додатку В.
Люки не повинні відчинятися усередину кабіни.
Люки у відчиненому положенні не повинні виступати за край кабіни ліфта.
Крім того, у вимогах розділу 8 EN 81-2, змодифікованих, щоб бути придатними для гвинтових ліфтів відповідно до вищевикладеного, використовують 8.12.4.3:
8.12.4.3 Двері і будь-які панелі, розташовані в кабіні для доступу до аварійного пристрою і механізмів, повинні відповідати таким вимогам:
a) вони повинні бути забезпечені пристосуваннями для замикання на ключ, у вигляді три​кутника, визначеного в додатку В.

b) нормальне функціонування ліфта повинне автоматично залежати від їхнього технічно​го обслуговування в зачиненому положенні. Для цієї мети відповідно до 14.1.2 треба викори​стовувати електричний пристрій безпеки.
9 ПІДВІСКА, ЗАХИСТ ВІД ПАДАННЯ, РУХУ КАБІНИ ЛІФТА ВНИЗ З ПЕРЕВИЩЕНОЮ ШВИДКІСТЮ
Підвісні засоби для ліфтів непрямої дії і (або) для з'єднання між кабіною і балансуваль​ним вантажем повинні відповідати вимогам 9.1—9.4.
9.1
Типи підвісок, кількість канатів або ланцюгів
9.1.1 Застосовують вимоги EN 81-2.

9.1.2 Застосовують вимоги EN 81-2.
9.1.3 Мінімальна кількість канатів (або ланцюгів) повинна бути:
a) два на кожен гвинт для ліфтів непрямої дії;

b) два для з'єднання між кабіною і балансувальним вантажем. Канати (або ланцюги) повинні бути незалежні.
9.1.4
Застосовують вимоги EN 81-2.
9.2 Відношення діаметрів шківа, блока і каната. Кінці каната Застосовують вимоги EN 81-2.
9.3 Розподілення навантаження між канатами або ланцюгами
9.3.1 Застосовують вимоги EN 81-2.
9.3.2 Застосовують вимоги EN 81-2.
9.3.3 У випадку підвішування кабіни на двох канатах або ланцюгах, електричний пристрій безпеки відповідно до 14.1.2 повинен зупиняти ліфт у випадку ненормального відносного розтягування одного з канатів або ланцюгів.
Для ліфтів із двома або більш гвинтами цю вимогу застосовують до кожного підвісного набору.
9.3.4 Застосовують вимоги EN 81-2.
9.4 Захист для блоків І зірочок
Застосовують вимоги EN 81-2.
Проте, таблиця 2 повинна бути як така:
Таблиця 2
	
	Розміщення блоків
	Ризик відповідно до 9.4.1

	і зірочок
	а
	b
	с

	У кабіні
	на даху
	X
	X
	X

	
	під підлогою
	
	X
	X

	На балансувальному вантажі
	
	X
	X

	У блочному приміщенні
	
	X
	

	У шахті
	Верхній поверх
	над кабіною
	X
	X
	

	
	
	поряд із кабіною
	
	X
	

	
	між приямком і верхнім поверхом
	
	X
	X*)

	
	приямок
	X
	X
	X

	Біля обмежувача швидкості
	
	X
	X*)

	Гвинт або гайка
	з розширенням вверх
	х")
	X
	

	
	з розширенням вниз
	
	X
	X

	х: ризик повинен прийматися до уваги.
*) вимагається тільки якщо канат/ланцюг входять у блок/зірочку горизонтально або під будь-яким кутом до горизонталі, максимум до 90°. захист повинен бути, як мінімум, у вигляді сітчастого огородження.


9.5
Захист від вільного падання, руху кабіни вниз із перевищеною швидкістю
9.5.1
Кабіна повинна бути захищена пристроями або скомбінованими пристроями відпо​
відно до таблиці 3 від:
a) вільного падання, або
b) руху вниз з перевищеною швидкістю.
9.5.2
Застосовують вимоги EN 81-2.
9.6
Захист від вільного падання балансувального вантажу
Застосовують вимоги EN 81-2.
9.7 Пункт вільний
9.8 Уловлювач
Застосовуються вимоги EN 81-2, за винятком того, що для ліфтів прямої дії треба вико​ристовувати тільки уловлювачі поступової дії.
9.9
Пристрій зупинення
Відповідно до вимог у 9.5 повинен бути передбачений пристрій зупинення, який задо​вольняє такі умови:
9.9.1
Загальні положення
Пристрій зупинення повинен спрацьовувати тільки під час руху вниз і зупиняти кабіну і підтримувати її в нерухомому стані:
· із номінальним навантаженням для ліфтів відповідно до 8.2.1, або

· із навантаженням відповідно до таблиці 1.1 (8.2.1) для ліфтів відповідно до 8.2.2, із швидкістю спрацьовування обмежувача швидкості.
9.9.2
Умови використовування для різних типів пристрою зупинення
Пристрої зупинення повинні бути типу поступової дії.
Таблиця 3 — Комбінації засобів захисту від вільного падання кабіни і руху вниз з перевищеною швидкістю
	
	Вільне падання
	Рух вниз

	Ліфт прямої дії
	Уловлювач ( 9.8), що спрацьовує від обмежувача швидкості (9.10,2)

	
	Контргайка (9.11)
	Спеціальний пристрій зупинення відповідно до 9.9, що спрацьовує від обмежувача швидкості відповідно до 9.10.2.

	
	
	Пристрій обмежувача швидкості відповідно до 9.12 на ліфті, що приводять в дію індукційним двигуном змінного струму з коротко замкненим ротором.

	
	
	Самостійно підтримувальна система згідно з 9.12 на ліфті, що приводять в дію індукційним двигуном змінного струму з коротко замкненим ротором.

	Ліфт непрямої Дії
	Уловлювач (9.8), що спрацьовує від обмежувача швидкості ( 9.10.2)

	
	Уловлювач (9.8), що спрацьовує помилково від несправності підвіски (9.10.3) або запобіжного канату (9.10.4)
	Спеціальний пристрій зупинення згідно з 9.9, що спра​цьовує від обмежувача швидкості відповідно до 9.10.2.

	
	
	Пристрій обмежувача швидкості відповідно до 9.12 на ліфті, що приводять в дію індукційним двигуном змінного струму з коротко замкненим ротором.

	
	
	Самостійно підтримувальна система згідно з 9.12 на ліфті, що приводять в дію індукційним двигуном змінного струму з коротко замкненим ротором.


9.9.3
Варіанти спрацьовування
9.9.3.1 Спрацьовування пристроїв зупинення повинно відбуватися від засобів, зазначе​них у 9.10.
9.9.3.2 Пристрої зупинення не повинні спрацьовувати від електричних, гідравлічних або пневматичних пристроїв.
9.9.4
Гальмування
Для пристроїв зупинення поступової дії середня величина гальмування у випадку руху кабіни вниз із перевищеною швидкістю, зазначеною в 9.9.1 і з номінальним навантаженням для ліфтів відповідно до 8.2.1 або з навантаженням відповідно до таблиці 1.1 ( 8.2.1) для ліфтів відповідно до 8.2.2, повинна бути від 0,2gn„ до 1gn.
9.9.5
Зняття з уловлювачів
9.9.5.1 Зняття з уловлювачів пристрою зупинення повинне бути можливе тільки у разі підняття кабіни.
9.9.5.2 Після зняття з уловлювачів, пристрій зупинення повинен перебувати в стані нор​мального функціонування.
9.9.6
Конструкційні умови
Застосовують вимоги відповідно до 9.8.6.
9.9.7
Нахил підлоги кабіни у випадку роботи пристрою зупинення
Застосовують вимоги відповідно до 9.8.7.
9.9.8
Електричне перевіряння
Якщо пристрій зупинення застосовано, то електричний пристрій, що відповідає вимогам 14.1.2.2 або 14.1.2.3, повинен негайно ініціювати зупинення приводу ліфта під час руху кабіни вниз і запобігти вмиканню приводу ліфта для руху вниз. Електроживлення повинно перерива​тися згідно з 12.4.2.
9.10 Засоби, які спричинюють спрацьовування уловлювачів і пристроїв зупинення
Уловлювачі і пристрої зупинення повинні бути забезпечені засобами, що спричинюють спрацьовування відповідно до вимог, зазначених у 9.5 і 9.6.
9.10.1
Загальні положення
Застосовують вимоги EN 81-2 під час роботи канату.
9.10.2
Спрацьовування від обмежувача швидкості
9.10.2.1
Спрацьовування обмежувача швидкості для уловлювача кабіни або пристрою
зупинення повинне відбуватися за швидкості не менше ніж 115 % від номінальної швидкості v
руху вниз і менше ніж:
a) 0,8 м/с для уловлювачів миттєвої дії за винятком роликового типу;
b) 1 м/с для уловлювачів роликового типу;
c) 1,5 м/с для уловлювачів миттєвої дії з буферним ефектом і для уловлювачів поступо​вої дії або пристроїв зупинення, що їх використовують для номінальної швидкості, яка не пе​ревищує 1,0 м/с;
d) 1,25 \/ + 0,25/v у м/с для уловлювача поступової дії з номінальною швидкістю, що пере​вищує 1,0 м/с;
Примітка. Для ліфтів із номінальною швидкістю, що перевищує 1 м/с, рекомендовано підбирати швидкість спра​цьовування, по можливості найближчу до величини, що вимагається в d).
9.10.2.2 Застосовують вимоги EN 81-2.
9.10.2.3 Застосовують вимоги EN 81-2.
9.10.2.4 Застосовують вимоги EN 81-2.
9.10.2.5 Керування обмежувачем швидкості
9.10.2.5.1 Обмежувач швидкості повинен керуватися канатом згідно з 9.10.6 або гвинтом чи гайкою, які обертаються.
9.10.2.5.2 Застосовують вимоги EN 81-2.
9.10.2.5.3 Застосовують вимоги EN 81-2.
9.10.2.5.4 Канат обмежувача швидкості повинен легко відокремлюватися від уловлювача або пристрою зупинення.
9.10.2.6
Час реагування
Час реагування обмежувача швидкості до спрацьовування повинен бути достатньо ко​роткий, щоб швидкість не досягла небезпечної величини до моменту спрацьовування улов​лювача або пристрою зупинення.
9.10.2.7 Доступність Застосовують вимоги EN 81-2.
9.10.2.8 Можливість спрацьовування обмежувача швидкості Застосовують вимоги EN 81-2.
9.10.2.10 Електричне перевіряння Застосовують вимоги EN 81-2.
9.10.2.11 Застосовують вимоги EN 81-2.
9.10.3
Спрацьовування від обриву підвіски
Застосовують вимоги EN 81-2, за винятком того, що 9.10.3.3 повинен бути такого змісту: 9.10.3.3 У випадку ліфтів непрямої дії з декількома гвинтами, обрив підвіски на будь-якому одному із цих гвинтів повинен спричинювати спрацьовування уловлювача.
9.10.4 Спрацьовування від запобіжного канату Застосовують вимоги EN 81-2.
9.10.5 Спрацьовування від руху кабіни вниз Не застосовують.
9.10.6 Канат обмежувача швидкості, запобіжний канат Застосовують вимоги EN 81-2.
Вимоги 9.11 і 9.12 із EN 81-2 не застосовують для гвинтових ліфтів і замінюють такими вимогами до контргайки і пристрою обмежувача швидкості і, крім того, застосовують 9.13, наведений нижче.
9.11
Контргайка
Якщо це вимагають згідно з 9.5, повинно бути передбачено контргайку, яка відповідає таким вимогам:
9.11.1 Контргайка повинна бути сконструйована згідно з 12.2.
9.11.2 Згідно з 14.1.2.2 або 14.1.2.3 контргайка повинна бути забезпечена електричним пристроєм безпеки, що повинен зупиняти привид у випадку несправності приводної гайки.
9.12
Пристрій обмежувача швидкості
Якщо відповідно до 9.5 для ліфтів, що приводяться в дію від індукційного двигуна перемінного струму з коротко замкненим ротором і вони мають швидкість під час руху вниз не більше ніж 0,63 м/с, пристрій безпеки кабіни, відповідно до 9.8 або 9.9 і обмежувач швидкості відповідно до 9.10 можуть бути без цього пристрою, за умови, що передбачено інший пристрій безпеки для обмеження швидкості руху вниз кабіни з номінальним навантаженням і швидкістю не більше ніж 0,8 м/с у разі несправності приводу. Можливість альтернативного пристрою безпеки тре​ба перевіряти безпосередньо випробовуванням типу, що описаний у F.9.
9.13
Самостійно підтримувальні характеристики
За відімкненого гальма і вільного опускання кабіни, самостійно підтримувальна система не повинна допускати:
a) збільшення швидкості кабіни ліфта;

b) повернення руху із нерухомого стану.

Самостійно підтримувальні характеристики треба перевіряти випробовуванням типу, описаним у F.10.
10 НАПРЯМНІ, БУФЕРИ І КІНЦЕВИЙ ВИМИКАЧ
10.1
Загальні вимоги до напрямних
Застосовують вимоги EN 81-2.
10.2 Напрямні кабіни і балансувального вантажу Застосовують вимоги EN 81-2.
10.3 Буфер(и) кабіни
Застосовують вимоги EN 81-2, за винятком 10.3.4, що не застосовують, і 10.3.2 повинен бути такий:
10.3.2 Активна точка(и) буфера (-ів) нижче виступу кабіни повинна бути легко впізнана через підставку (основу опорної конструкції) висотою, визначеною в 5.7.2.3. Для буферів із центром активної зони в межах 0,15 м від напрямних і аналогічними закріпленими пристроями, за винятком стін, ці пристрої розглядають як перешкоди.
Особливий випадок: для буферів балансувального вантажу підставка не потрібна, якщо у приямку відсутня можливість випадково опинитися під балансувальним вантажем, для при​кладу, за наявності екранів, які задовольняють 5.6.1.
10.4
Хід буфера(-ів) кабіни
Застосовують вимоги EN 81-2, де це можливо.
10.5
Кінцеві вимикачі
10.5.1
Загальні положення
Повинні бути передбачені кінцеві вимикачі.
Кінцеві вимикачі треба встановлювати для роботи, якнайближче до верхніх поверхів, без ризику випадкового введення у роботу.
Вони повинні працювати до того, як кабіна (або балансувальний вантаж, якщо є) всту​пає в контакт із буферами. Дію кінцевих вимикачів треба підтримувати протягом часу стис​кання буфера.
10.5.2
Активізація кінцевих вимикачів
10.5.2.1 Для нормального кінцевого зупинення і кінцевих вимикачів треба використову​вати окремі активізуючі пристрої.
10.5.2.2 Активізацію кінцевих вимикачів треба здійснювати:
a) будь-яким пристроєм, пов'язаним з рухом машини, або
b) кабіною і балансувальним вантажем, якщо такий є вверху шахти, або
c) якщо немає балансувального вантажу, за допомогою перебування кабіни вверху і внизу шахти.

10.5.3
Методи роботи кінцевих вимикачів
Застосовують вимоги EN 81-2.
11
ЗАЗОРИ МІЖ КАБІНОЮ І СТІНОЮ НАВПРОТИ ВХОДУ В КАБІНУ
І МІЖ КАБІНОЮ І БАЛАНСУВАЛЬНИМ ВАНТАЖЕМ
Застосовують вимоги EN 81-2.
12
ПРИВИД ЛІФТА
Застосовують вимоги EN 81-1.
12.1 Загальні положення Застосовують вимоги EN 81-1.
12.2 Привид кабіни і балансувального вантажу
12.2.1
Дві такі методики керування від приводу є дозволені:
a) прямої дії;
b) непрямої дії.
Якщо використовують декілька гвинтів і гайок, вони повинні бути з'єднані для забезпе​чення рівноваги. Будь-яка несправність в з'єднувальному пристрої повинна призводити до зупинення двигуна(-ів) за допомогою електричного пристрою безпеки згідно з 14.1.2.
12.2.2
Використовування ременів для з'єднання двигуна(-ів) може бути з:
a) компонентом, на якому спрацьовує електромеханічне гальмо ( 12.4.2);

b) компонентом підтримувальної системи ґвинт-гайка, що обертається. Треба використовувати як мінімум два ремені.
12.2.3
Гвинт і гайка
12.2.3.1 Загальні положення для гвинта
12.2.3.1.1 Повинні бути передбачені пристосування для підтримування гвинта у верти-
кальному положенні, і він повинен утримуватися на кінці, протилежному тому, що несе на​вантаження.
12.2.3.1.2 Гвинт не повинен піддаватися зносу, що впливає на розраховані засоби захис​ту (12.2.4).
12.2.3.1.3 Повинні бути надані надійні механічні засоби для забезпечення окремих діля​нок, що входять до гвинтового ряду ділянок (12.2.4).
12.2.4
Розраховування гвинта
12.2.4.1
Розраховування напруги розтягування
Гвинт з урахуванням розтягувальних навантажень треба розраховувати таким чином, щоб забезпечувати коефіцієнт запасу міцності не менше ніж 5. Це стосується місць кріплення і стиків за максимальних навантажень і крутильного моменту, що спричинюють механізми, ка​біна і балансувальний вантаж (якщо є).
12.2.4.2
Розраховування поздовжнього вигину
Гвинт з урахуванням стискальних навантажень треба розраховувати таким чином, щоб за повного стискального навантаження на максимальній довжині гвинта, спричиненого меха​нізмами, кабіною і балансувальним вантажем, забезпечувати коефіцієнт запасу міцності не менше ніж 3 проти поздовжнього вигину.
12.2.5
Загальні положення для гайок
12.2.5.1 Матеріал, навантаженої тримальної гайки повинен бути меншої міцності ніж з'єднувальний гвинт.

12.2.5.2 Повинна бути можливість перевірити і визначити знос навантаженої тримальної гайки.

12.2.5.3 Якщо контргайку використовують згідно з 9.5, то максимальний знос, наванта​женої тримальної гайки повинен бути постійно зазначений на приводі ліфта.

Знос контргайки не повинен впливати на розрахований коефіцієнт запасу міцності (12.2.6.2).
12.2.6
Розраховування гайок
12.2.6.1 Навантажена тримальна гайка повинна бути сконструйована таким чином, щоб у стані максимального зносу забезпечувався коефіцієнт запасу міцності не менше ніж 5 в умовах максимального навантаження і крутильного моменту.

12.2.6.2 Контргайка і її з'єднання з навантаженою тримальною гайкою, повинні бути скон​струйовані таким чином, щоб забезпечувався коефіцієнт запасу міцності не менше ніж 5 за максимального навантаження і крутильного моменту, що спричинює динамічні сили від не​справності навантаженої тримальної гайки.

12.2.7
З'єднання кабіна — гайка
12.2.7.1 Для ліфта прямої дії завдяки стискальному навантаженню на гвинт, з'єднання між кабіною і гайкою(-ами) повинне бути гнучке.
12.3
Використовування вільно підвішених блоків або зірочок
Застосовують вимоги EN 81-1.
12.4
Гальмівна система
Застосовують вимоги EN 81-1.
Для самостійно підтримувальної системи другий пункт 12.4.2.1 і 12.4.2.2 можна не зас​тосовувати.
12.5
Робота в аварійному режимі
У випадку виникнення аварії, повинна бути можливість пересування кабіни до поверхо​вої площадки на контрольованій швидкості. Засоби виконання цієї операції повинні бути для ручного і електричного керування, і операцію треба виконувати із кабіни, даху кабіни або зовні шахти ліфта.
На ліфтах із системою ґвинт-гайка, які не є самостійно підтримувальними, і змонтовані разом із пристроєм обмежувача швидкості або регульованим обмежувачем швидкості, роботу в аварійному режимі можна здійснювати за допомогою ручного зняття гальма і таким чином пересувати кабіну вниз.
12.5.1.1 Якщо засоби для виконання аварійних операцій є знімними, вони повинні бути в легко доступному місці машинного простору або в шафі контролера. Вони повинні бути відпо​відно позначені, якщо є будь-який ризик переплутати для якого приводу їх призначено.
12.5.1.2 Повинна бути можливість встановлення факту наявності кабіни в незамкнутій зоні з місця керування аварійною операцією. Якщо необхідні зусилля для роботи кабіни в аварійному режимі з номінальним навантаженням, що перевищує 400 Н, ці засоби повинні бути електричні.
12.5.2 Застосовують вимоги EN 81-1.
12.6
Швидкість
За нормальних робочих умов частоти промислового живлення і напруги швидкість кабіни з номінальною вантажопідйомністю під час руху вверх і швидкість кабіни з номінальною ван​тажопідйомністю під час руху вниз не повинні перевищувати номінальну швидкість більше ніж на 5 %.
12.7
Зупинення приводу і його перевіряння в зупиненому стані
Застосовують вимоги EN 81-1.
12.8
Контролювання уповільнення приводу, якщо використано буфери
із скороченим робочим ходом відповідно до 10.4.3.2
Застосовують вимоги EN 81-1.
12.9
Пристрої безпеки від ослаблення каната або ослаблення ланцюга для
ліфтів непрямої дії
Якщо існує ризик ослаблення каната (або ланцюга) згідно з 14.1.2, повинен бути перед​бачений електричний пристрій безпеки. Цей пристрій повинен викликати зупинення приводу і утримувати його в нерухомому стані до тих пір, поки продовжується ослаблення каната. Цей пристрій повинен бути таким, як приведено в 9.3.3.
12.10
Обмежувач часу прогону двигуна
Не застосовують.
12.11
Захист устаткування
Застосовують вимоги EN 81-1 за винятком останнього абзаца, який не застосовують.
13 ЕЛЕКТРИЧНІ УСТАНОВКИ І ПРИСТОСУВАННЯ
13.1
Загальні положення
Застосовують вимоги EN 81-2 за винятком того, що положення 13.1.2 повинне бути таке: 13.1.2 У зоні технічного обслуговування приводу, в місці розташування керувального устаткування, і будь-якому блочному приміщенні, повинен бути забезпечений захист від без​посереднього контакту за допомогою кожухів зі ступенем захисту не менше ніж IP 2X для використовування в приміщенні, і IP 4X для використовування поза приміщенням.
13.2 Контактори, релейні контактори, компоненти ланцюгів безпеки Застосовують вимоги EN 81-2.
13.3 Захист двигунів та іншого електроустаткування
Застосовують вимоги EN 81-2.
Для приводів з електричною системою аварійного режиму відповідно до 14.1.2 повинен бути встановлений в панелі керування або в кабіні аварійний електричний вимикач. (У цьому випадку роботу ліфта треба виконувати згідно з загальними нормами безпеки). Живлення при​воду повинно бути від мережі перемінного струму або від резервного джерела, якщо таке є.
14.2.1.5.1 Робота аварійного електричного вимикача повинна бути можлива з панелі керування або з кабіни можна керувати рухом кабіни постійним натисканням на кнопку(и), захищену від випадкового впливу.
14.2.1.5.2 Після вмикання аварійного електричного вимикача не дозволено ніяких пере​сувань кабіни, за винятком тих, що керовані цим вимикачем.
Роботу аварійного електричного вимикача можна переривати вмиканням режиму ревізії.
14.2.1.5.3 Аварійний електричний вимикач можна переводити в неробочий режим само​стійно або за допомогою іншого електричного пристрою для запобігання небезпечних ситуа​цій, що вказані у вимогах, зазначених у 9.10.2.10 для обмежувача швидкості (якщо є).
14.2.1.5.4 Аварійний електричний вимикач можна переводити в неробочий режим само​стійно або за допомогою іншого електричного пристрою, відповідно:
a) пристрою, що його монтують на уловлювачі (якщо є) відповідно до 9.8.8;
b) пристрою, що його монтують на буферах відповідно до 10.4.3.3;
c) кінцевого вимикача відповідно до 10.5.

14.2.1.5.5 Аварійний електричний вимикач і його натискна кнопка(и) повинні бути розта​шовані таким чином, що під час їх використовування можливе спостерігання за приводом.
14.2.1.5.6 Швидкість кабіни не повинна перевищувати 0,5 м/с.
14.2.3.4 Якщо шлях пробігу ліфта ЗО м, тоді в кабіні повинна бути встановлена система Intercom або аналогічний пристрій, приєднаний до аварійного джерела живлення відповідно до 8.17.3.
15
НАПИСИ, МАРКУВАННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Застосовують вимоги EN 81-2 за винятком того, що 15.2.5 не застосовують, а 15.4 треба читати так:
15.4 Машинний простір і будь-яке блочне приміщення
15.4.1 Застосовують вимоги EN 81-2.
15.4.2 Застосовують вимоги EN 81-2.
15.4.3 Детальні інструкції, до яких звертаються у випадку несправності ліфта, повинні бути встановлені на видному місці поряд із аварійним встаткуванням для переміщення ліфта. Це має відношення до використовування пристрою для ручних переміщень або переміщень безпосередньо вимикачем із електроприводом, а також відмикального ключа для дверей шахти ліфта.
Напрямок руху кабіни повинен бути чітко указаний поряд із пристроєм.
15.4.4 На або біля пристрою зупинення в будь-якому блочному приміщенні повинно бути слово «ЗУПИНКА» так, щоб не було ризику помилкового розпізнавання положення зупинки.
15.4.5 Застосовують вимоги EN 81-2.

15.4.6 Не застосовують.

16
ПЕРЕВІРЯННЯ. ВИПРОБОВУВАННЯ. РЕЄСТРУВАННЯ.
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Застосовують вимоги EN 81-2 за винятком того, що 16.1.3 і 16.2 треба читати так: 16.1.3 Копії усіх відповідних сертифікатів перевіряння типу повинні бути подані для:
a) пристроїв замикання;
b) дверей шахти;

c) уловлювачів;

d) обмежувачів швидкості; e) самостійно підтримувальних характеристик; f) пристроїв зупинення;
g) буферів енергорозсіювального типу, буферів енергонакопичувального типу з повер​ненням буфера, буферів енергонакопичувального типу з нелінійними характеристиками; h) ланцюгів контактів безпеки, які містять електронні компоненти обмежувача швидкості.
16.2 Реєстраційний журнал
Застосовують вимоги EN 81-2 за винятком третього і дев'ятого положення, а викладене в 16.2а) треба читати так:
— максимальне спрацьовування гайки.
ДОДАТОК А (обов'язковий)
ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИСТРОЇВ БЕЗПЕКИ
	Пункт
	Пристрої контролювання

	5.2.2.2.2
	Перевіряння на зачинення положення аварійних і оглядових дверей і оглядових люків

	5.7.3.4а)
	Пристрій зупинення в приямку

	6.4.5
	Пристрій зупинення в блочному приміщенні

	7.7.3.1
	Перевіряння на замикання дверей шахти

	7.7.4.1
	Перевіряння на зачинене положення дверей шахти

	7.7.6.2
	Перевіряння на зачинене положення панелей ззовні замками

	8.9.2
	Перевіряння на зачинене положення дверей кабіни

	8.12.4.2
	Перевіряння на зачинення аварійного люка і аварійних дверей в кабіні

	8.12.4.3
	Перевіряння на зачинене положення вхідних дверей і панелей

	8.15
	Пристрій зупинення на даху кабіни

	9.3.3
	Перевіряння на ненормальне відносне розтягування каната або ланцюга

	9.8.8
	Перевіряння на функціонування уловлювача

	9.10.2.10.1
	Перевіряння на функціонування обмежувача швидкості

	9.10.2.10.2
	Перевіряння на від'єднання обмежувача швидкості

	9.10.2.10.3
	Перевіряння на натяг каната обмежувача швидкості

	9.11.2
	Перевіряння на безпеку пристрою

	10.4.3.3
	Перевіряння на повернення буферів до нормального розтягнутого положення

	10.5.3.1
	Кінцеві вимикачі


	Пункт
	Пристрої, що їх треба контролювати

	11.2.1
	Перевіряння на замикання дверей кабіни

	12.8.4с)
	Перевіряння на натяг в пристрої для передавання положення кабіни (пристрій для перевіряння уповільнення)

	12.8.5
	Перевіряння на гальмування у випадку скороченого ходу буфера

	12.9
	Перевіряння для послаблення канату або ланцюга

	14.2.1.2а) 2)
	Перевіряння на вирівнювання

	14.2.1.2а) 3)
	Перевіряння на натяг в пристрої передавання положення кабіни (вирівнювання)

	14.2.1.3с)
	Пристрій зупинення з інспекційним контролюванням

	14.2.1.4
	Пристрій зупинення з обмеженим контролюванням


ДОДАТОК В (обов'язковий)
ВІДМИКАЛЬНИЙ ТРИКУТНИК
Застосовують додаток В з EN 81-2.
ДОДАТОК С (довідковий)
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Застосовують додаток С з EN 81-2 за винятками: С.2 Загальні положення
Шосте положення треба читати так:
—
засоби доступу в машинний простір і блочне приміщення, якщо таке є (6.2).
С.З Технічні характеристики і кресленики
Перший абзац треба читати так:
Необхідні кресленики і розрізи для поняття розміщення ліфта, разом із приміщеннями для приводу, блоків і приладів.
4-й, 18-й, 19-й, 24-й і 25-й абзаци треба вилучити. 7-й абзац треба читати так:
—
Розташування і основні розміри машинного простору зі схемами розташування при​
воду і основних пристроїв. Вентиляційні отвори. Реакція від навантаження на будинок і в нижній
частині приямку.
17-й абзац треба читати так:
—
Декларація про передбачені засоби проти вільного падання і руху вниз з перевище​
ною швидкістю.
23-й абзац треба читати так:
—
Розраховування гвинта і гайки відповідно до 12.2.2 і 12.2.4.
С.4 Електричні схеми
Два останні абзаци треба вилучити.
ДОДАТОК D (обов'язковий)
ПЕРЕВІРЯННЯ І ВИПРОБОВУВАННЯ ДО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
Застосовують додаток D з EN 81-2 за винятком наступного:
D.2 j) Словосполучення «затискний пристрій» треба замінити на
«пристрій зупинення».
D.2 m) не застосовують
D.2 о)
»
D.2 р)
»
D.2 q)
»
D.2 r)
»
D.2 s)
»
D.2 t)
»
D.2 u)
»
D.2 w)
»
D.2 x)
»
Крім того, випробовування і перевіряння гвинтового ліфта повинні охоплювати:
1) пристрій обмежувача швидкості (9.12);
2) самостійно підтримувальні характеристики (9.13);
3) пристрій зупинення (9.9) — (див. D.2 j);
4) гальмівна система (12.4).
Випробовування треба проводити під час руху кабіни вниз на номінальній швидкості з 125 % номінальною вантажопідйомністю і перериванням живлення двигуна і гальма.
ДОДАТОК Е (довідковий)
ПЕРІОДИЧНЕ ПЕРЕВІРЯННЯ І ВИПРОБОВУВАННЯ,
ПЕРЕВІРЯННЯ І ВИПРОБОВУВАННЯ ПІСЛЯ ВАЖЛИВИХ ЗМІН
АБО ПІСЛЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ
Застосовують додаток Е з EN 81-2 за винятком останніх шести абзаців у розділі Е.2. Крім того, наведене нижче повинно бути враховано як важливі зміни: Зміна або заміна:
· пристрою обмежувача швидкості;
· гвинта або гайки, якщо вони мають інші самостійно підтримувальні характеристики.
ДОДАТОК F (обов'язковий)
КОМПОНЕНТИ БЕЗПЕКИ. ПРОЦЕДУРИ ВИПРОБОВУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРЯННЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ
Застосовують додаток F з EN 81-2 за винятком F.7. Крім того, треба застосовувати нові розділи F.8—F.10.
F.8 Пристрій зупинення
F.8.1 Загальні положення
Заявник повинен повідомити про сферу передбачуваного використовування, тобто:
· мінімальну і максимальну сукупні маси;
· максимальну номінальну швидкість і максимальну швидкість руху.
Повинна бути наведена детальна інформація про використані матеріали, тип гвинта і його конструкцію.
До заявки треба додавати такі документи:
a) деталізовані і складальні кресленики, на яких показано конструкцію, функціонування, використані матеріали, розміри і допуски на конструкцію компонентів;
b) у випадку пристрою зупинення поступової дії, також схему навантаження відносно пружних частин.

F.8.2 Пристрій зупинення поступової дії
F.8.2.1 Заява і випробний зразок
F.8.2.1.1 Заявник повинен повідомити для якої маси (кг) і швидкості руху (м/с) обмежувача швидкості проводять випробовування.
Якщо пристрій зупинення сертифіковано для різних мас, він повинен надати їх конкретні значення і, крім того, указати яке одне з двох проводять регулювання періодичне або постійне.
Примітка. Заявник повинен вибрати підвішену масу (кг) за допомогою розподілення очікуваної сили гальмування (N) на 16 з метою одержання середнього уповільнення 0,6 gn.
F.8.2.1.2 До лабораторії треба подавати для випробовування комплект устаткування з: напрямними, рамою, системою гвинт (гайка), двигуном, гальмами, буферами, балансуваль​ним вантажем, якщо є, обмежувачем швидкості, вантажем для випробовування і пристроєм зупинення.
Хід випробувального устаткування повинен мати таку довжину, щоб рама в стані віль​ного обкатування досягала швидкості руху обмежувача швидкості щонайменше за 2 м до того, як вона вдаряється об буфери за будь-яких умов.
Рама повинна бути адаптована для навантаження для випробовування, що досягатиме мінімальної і максимальної сукупних мас.
Випробовуване устаткування повинне бути розраховане на максимальну сукупну масу.
Повинна існувати можливість вимкнення гальма, для створення умов вільного ходу.
F.8.2.2 Випробовування
F.8.2.2.1 Методика випробовування
Випробовування треба проводити в умовах вільного падіння. Повинні бути зроблені прямі і непрямі вимірювання:
a) сукупної висоти падіння;
b) гальмівного шляху на гвинті;
c) ковзну відстань обмежувача швидкості, або того пристрою, що його використовують замість нього;
d) сукупний хід елементів, що формують пружину;
Виміри а) і b) повинні бути представлені як функція часу. Повинні бути визначені такі дані:
e) середня сила гальмування;
f) найбільша миттєва сила гальмування;
g) найменша миттєва сила гальмування.
F.8.2.2.2 Процедура випробовування
F.8.2.2.2.1 Пристрій зупинення, сертифікований тільки для однієї сукупної маси У лабораторії треба проводити чотири випробовування із сукупною масою (Р + Q). У про​міжках між випробовуваннями обов'язково треба давати можливість тертьовим деталям по​вернутися до їхньої нормальної температури.
Під час випробовування можна використовувати декілька наборів тертьових деталей. Проте, повинен бути такий один набір деталей, щоб його можна було використовувати в трьох випробовуваннях.
F.8.2.2.2.2 Пристрій зупинення, сертифікований для різних сукупних мас Регулювання поступове або безперервне. Треба виконати дві серії випробовування для:
a) максимальної і
b) мінімальної застосовної величини.

Заявник повинен надати формулу або таблицю, що показує змінення сили гальмування як функції заданого параметра.
Лабораторія повинна перевірити за допомогою відповідних засобів (за відсутності будь-яких кращих, третьою серією випробовування для проміжного значення) справедливість запропонованої формули.
F.8.2.2.3 Визначання сили гальмування для пристрою зупинення
F.8.2.2.3.1 Пристрій зупинення, сертифікований тільки для однієї сукупної маси
Силу гальмування, для якої пристрій зупинення є дозволеним для даного регулювання, беруть рівною середньому значенню сил гальмування, визначених під час проведення випро​бовування.
Треба перевірити, що середні значення, визначені під час випробовування, перебува​ють у межах ± 25 % відносно до величини сили гальмування, визначеної вище.
F.8.2.2.3.2 Пристрій зупинення, сертифікований для різних сукупних мас
Регулювання поступові або безперервне регулювання.
Силу гальмування, для якої пристрій зупинення є придатним, треба розраховувати так, як викладено в F.8.2.2.3.1 для максимальної і мінімальної застосовної величини.
F.8.2.2.4 Перевіряння після випробовування
a) Деформації і зміни (як наприклад, тріщини, деформації або знос стискальних елементів, зовнішній вигляд тертьових поверхонь) повинні бути перевірені.
b) Якщо необхідно, змонтований пристрій зупинення і стискальні елементи повинні бути сфотографовані у випадку деформації або тріщин.
F.8.2.3 Розраховування допустимої сукупної маси
F.8.2.3.1 Пристрій зупинення, сертифікований тільки для однієї сукупної маси
Допустиму сукупну масу треба розраховувати з використовуванням формули:
[image: image2.png]P+ Q) = 402 (ANbMyBaHHA
+aQ) 16




де (Р + Q) — допустима маса (кг);
сила гальмування — сила (N), визначена відповідно до F.8.2.2.3.
F.8.2.3.2 Пристрій зупинення, сертифікований для різних сукупних мас
F.8.2.3.2.1 Поступове регулювання
Допустиму сукупну масу треба розраховувати так, як викладено в F.8.2.3.1.
F.8.2.3.2.2 Безперервне регулювання
Допустиму сукупну масу треба розраховувати так, як викладено в F.8.2.3.1 для макси​мальної та мінімальної застосованих величин і відповідно до формули, запропонованої для проміжних регулювань.
F.8.2.4 Можливе змінення регулювання
Якщо під час випробовування отримані величини відрізняються більш ніж на 20 % по​рівняно з тими, які очікували, у разі потреби, зі згоди заявника, можна провести інше випро​бовування після змінення регулювань.
Примітка. Якщо сила гальмування явно більша, ніж допустима, сукупна маса, використана під час випробову​вання, буде явно менша ніж та, за якої дозволено обчислювання відповідно до F.8.2.3.1, а, отже, випробовування не дозволить зробити висновок, що пристрій зупинення здатний розподіляти необхідну енергію за допомогою тієї сукупної маси, що була встановлена в результаті обчислювання.
F.8.3 Коментарі
a) Якщо це застосовно до даного ліфта, маса, повідомлена монтажником, не повинна відрізнятися від допустимої сукупної маси, визначеної в F.8.2.3 на ± 7,5 %,

b) Для визначання надійності зварювальних деталей, посилання повинні бути на стан​дарти цієї сфери діяльності,
c) Перевіряння повинне бути таке, що можливий рух затискних елементів є достатнім визнанням несприятливих умов (накопичення виробництвом допустимих відхилив),

d) Тертьові частини повинні відповідно утримуватися так, щоб була впевненість, що вони будуть працездатні на момент роботи,
e) Треба перевірити, що хід компонентів, які утворюють пружину, є достатнім.
F.8.4 Сертифікат перевірки типу
F.8.4.1 Сертифікат треба складати у трьох примірниках, тобто — два примірники для влас​ника і один примірник — для лабораторії.
F.8.4.2 У сертифікаті треба зазначати таке:
a) зведення відповідно до F.0.2;
b) тип і застосовування пристрою зупинення;

c) границі допустимих сукупних мас (див. F.8.3a)
d) швидкість руху обмежувача швидкості; e) тип системи гвинт (гайка);
f) стан змащення гвинта.
F.9 Обмежувач швидкості F.9.1 Загальні положення
Заявник повинен подати в лабораторію такі дані:
a) номінальну швидкість ліфтів, для яких можна використовувати обмежувач швидкості;
b) максимум сукупної маси;
c) креслення системи гвинт (гайка), для якої можна використовувати обмежувач швид​кості;
d) перелік змащених виробів, що можуть бути використані системою гвинт (гайка), для якої можна використовувати обмежувач швидкості.
До заявки треба додавати такі документи: деталізовані і складальні кресленики, що відоб​ражують конструкцію, функціонування, використані робочі матеріали, розміри і допуски на кон​струкцію компонентів.
F.9.2 Перевіряння характеристик пристрою обмеження швидкості
F.9.2.1 Випробовування зразків
До лабораторії для випробовування треба подавати комплект устаткування з: напрям​ними, рамою, системою гвинт (гайка), двигуном, гальмами, буферами, балансувальним ван​тажем (якщо є), вантажем для випробовування і обмежувачем швидкості.
Хід випробувального устаткування повинен мати таку довжину, щоб рама в стані вільно​го обкатування досягала граничної швидкості, щонайменше, за 2 м до того, як вона ударяється об буфери за будь-яких умов.
Рама повинна бути адаптована під завантаження вантажів для випробовування з метою досягнення максимальної сукупної маси.
Випробувальне устаткування повинне бути розраховане на максимальну сукупну масу.
Повинна існувати можливість відімкнути гальма, для створення умов вільного ходу.
F.9.2.2 Випробовування F.9.2.2.1 Метод випробовування Треба перевірити:
—
максимальну швидкість, досягнуту в умовах вільного обкатування.
F.9.2.2.2 Процедура випробовування
Устаткування повинне пройти 4000 разів вверх і вниз в нормальних умовах з нормаль​ним змащенням, із завантаженою максимальною сукупною масою.
Кожні 1000 проходжень треба перевірити максимальну швидкість, досягнуту в умовах вільного обкатування.
Примітка. Випробовування можна проводити лабораторією у виробників компонентів.
Максимальна швидкість, досягнута в умовах вільного обкатування, повинна бути між номінальною швидкістю і 0,8 м/с.
F.9.2.3 Сертифікат перевіряння типу
F.9.2.3.1 Сертифікат повинен бути складений у трьох примірниках, тобто — два примір​ники для заявника і один примірник — для лабораторії.
F.9.2.3.2 У сертифікаті треба зазначати таке:
a) зведення відповідно до F.0.2;
b) тип і застосовування обмежувача швидкості;
c) номінальна швидкість ліфта, для якого можна використовувати обмежувач швидкості;
d) максимальна сукупна маса ліфта, для якого можна використовувати обмежувач швид​кості;
e) конструкція системи гвинт (гайка) і типи змащення, для яких можна використовувати обмежувач швидкості.
F.10 Самостійно підтримувальна система гвинт (гайка) F.10.1 Загальні положення
Заявник повинен подати в лабораторію такі дані:
a) номінальну швидкість ліфтів, для яких можна використовувати систему гвинт (гайка);

b) максимальну сукупну масу;
c) перелік змащених виробів, що їх можна використовувати для системи гвинт (гайка).
До заяви треба додавати такі документи: деталізовані і складальні кресленики, що відоб​ражають модель, функціонування, використані робочі матеріали, розміри і допуски на конст​рукцію компонентів.
F.10.2 Перевіряння самостійно підтримувальних характеристик системи гвинт (гайка)
F.10.2.1 Випробовування зразків
До лабораторії треба подавати повний набір устаткування для випробовування з: на​прямними, рамою, системою гвинт (гайка), двигуном, гальмами, буферами, балансувальним вантажем (якщо його використовують), і вантаж для випробовування.
Хід випробовуваного устаткування повинен бути, щонайменше 2 м.
Рама повинна бути пристосована під завантаження вантажів для випробовування з ме​тою досягнення максимальної сукупної маси.
Випробовуване устаткування треба розраховувати на максимальну сукупну масу.
Повинна існувати можливість для відмикання гальм, для створення умов вільного ходу.
F.10.2.2 Випробовування
F.10.2.2.1 Методи випробовування
Треба перевірити:
· що швидкість в умовах вільного обкатування не буде збільшуватися;
· що рама не прийде в рух із жорстко нерухомого стану з від'єднаними гальмами. F.10.2.2.2 Процедура випробовування
Устаткування повинне пройти 4000 разів вверх і вниз в нормальних умовах з нормальним змащенням, з завантаженою максимальною сукупною масою.
Кожні 1000 проходжень треба перевіряти, що швидкість рами в умовах вільного обкату​вання не збільшується і що рама не починає рухатися зі жорстко нерухомого стану з піднятими гальмами.
Примітка. Випробовування можна проводити лабораторією у виробників компонентів.
F. 10.2.3 Сертифікат перевірки типу
F.10.2.3.1 Сертифікат треба складати у трьох примірниках, тобто — два примірники для заявника і один примірник — для лабораторії. F.10.2.3.2 У сертифікаті треба зазначати:
a) інформацію відповідно до F.0.2;
b) тип і застосування системи гвинт (гайка);
c) номінальну швидкість ліфта, для якого можна використовувати систему гвинт (гайка);
d) максимальну сукупну масу ліфта, для якого можна використовувати систему гвинт (гайка);
e) конструкція системи гвинт (гайка) і типи змащення, що можуть бути використані.
ДОДАТОК G (довідковий)
ПЕРЕВІРЯННЯ НАПРЯМНИХ
Для перевіряння напрямних застосовують додаток G з EN 81-2.
ДОДАТОК Н (обов'язковий)
ЕЛЕКТРОННІ КОМПОНЕНТИ. УНИКНЕННЯ ЗБОЇВ
Застосовують додаток Н з EN 81-2.
ДОДАТОК J (обов'язковий)
ВИПРОБОВУВАННЯ МАЯТНИКОВИМ УДАРОМ
Застосовують додаток J з EN 81-2
ДОДАТОК К (обов'язковий)
РОЗРАХОВУВАННЯ ПЛУНЖЕРІВ, ЦИЛІНДРІВ, ЖОРСТКИХ ТРУБОПРОВОДІВ І З'ЄДНАНЬ
Не застосовують.
ДОДАТОК L (обов'язковий)
НЕОБХІДНИЙ РОБОЧИЙ ХІД БУФЕРА
Застосовують додаток L з EN 81-1.
.   ДОДАТОК М (довідковий)
ОЦІНЮВАННЯ ТЯГОВОЇ ЗДАТНОСТІ (ДЛЯ ОБМЕЖУВАЧА ШВИДКОСТІ)
У тих випадках, якщо М.2.2.1 з додатку М з EN 81-1 застосовують до обмежувачів швид​кості, керованих канатом, його треба враховувати у розділі 9 цього стандарту.
ДОДАТОК ZA (довідковий)
ВІДНОШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СТАНДАРТУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДИРЕКТИВ
Пункти Європейського стандарту відповідають основним вимогам або іншим положен​ням Європейських Директив.
Цей стандарт було підготовлено за мандатом, виданим CEN Європейською Комісією і Європейською Асоціацією Вільної Торгівлі і підтримує головні вимоги Директиви стосовно ліфтів (95/16 EC).
ЗАСТОРОГАІ Інші вимоги і інші Європейські Директиви можна застосовувати до цього виробу(-ів), якщо він підпадає під сферу застосовування цього стандарту.
Наступні пункти і додатки цього стандарту підтримують вимоги Директиви 95/16 EC. Відповідність цих пунктів і додатків цього стандарту є одним із засобів забезпечення відпо​відності важних конкретних вимог вище вказаної директиви.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей стандарт є тотожний переклад prEN 81-5:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 5: Screw lifts (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 5. Ліфти гвинтові).
Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт — ТК 104 «Ліфти».
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
· слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;
· структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
· у розділі 2 подано «Національне пояснення» виділене рамкою;
· з тексту стандарту вилучено «Передмову» як попередній довідковий матеріал;
· у пункті 9.9.2 таблиці 3 виправлено помилку: слова «... відповідно до 9.13...» замінено на «...відповідно до 9.12...».
Копії європейських та міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна одержати у Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».
ВСТУП
Застосовують пункти 0.1—0.3.17 із EN 81-2 за винятком 0.3.14 і 0.3.10 застосовують у такій редакції:
0.3.10 За винятком питань, викладених нижче, механічний пристрій, виготовлений відпо​відно до визначеної процедури і вимог стандарту, не буде спричинювати ризик небезпеки, який неможливо виявити.
До уваги беруть такі несправності:
a) псування і ослаблення всього важельного механізму додаткових канатів;
b) несправність одного із механічних компонентів для електромеханічного гальма, що його використовують за допомогою гальмування барабана або диску;
c) несправність компонента, пов'язаного з елементами основного приводу і гвинтовою гайкою.
Додатково застосовують:
0.3.18 У цій частині EN 81 наведено зворотне посилання на згармонізований стандарт EN 81 -2 відносно вимог, які також треба застосовувати до гвинтових ліфтів (проте, у розділі 12 цього стандарту наводять посилання на EN 81-1). Нумерація основного розділу і заголовки, за деякими винятками, такі самі як і в EN 81-2. Текст для інших пунктів, до яких застосовують такі самі вимоги, не повторюється. Замість цього подано тільки посилання «Застосовують вимоги стандарту EN 81-2». Там, де до пунктів вносяться корективи, зміни або доповнення для того, щоб задовольнити конкретні вимоги до гвинтових ліфтів, у цьому стандарті наведено повний текст.
0.3.19 Основне устаткування гвинтових ліфтів міститься на кабіні. Тому, такі ліфти замість машинного приміщення забезпечуються машинним простором.
У гвинтових ліфтах можна використовувати балансувальні вантажі.
